**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 1**

**Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** |
| **I** | **Fotel zabiegowy do chemioterapii** |
|  | **Parametry ogólne** |
|  | Całkowita długość fotela 2150 mm (± 50 mm) |
|  | Całkowita szerokość fotela 950 mm – 1043 mm |
|  | Szerokość siedziska 600 mm (± 50 mm) |
|  | Regulacja wysokości leża - zakres minimalny 530-890 mm |
|  | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców 75°-80° |
|  | Trendelenburg segmentu oparcia pleców – 15° ± 2° |
|  | Kątowa regulacja segmentu podudzia – 30°-35° |
|  | Zakres regulacji podnóżka 160 mm-250mm |
|  | Koła podwójne, każde blokowane, średnica 100-150 mm |
|  | System centralnego blokowania kół |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana przez naciśnięcie jednego, wyraźnie oznaczonego przycisku |
|  | Pozycja wyjściowa fotela uzyskiwana przez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku na pilocie |
|  | Pilot multifunkcyjny |
|  | Blokowanie funkcji pilota |
|  | Pełna synchroniczna regulacja segmentów fotela |
|  | Zagłówek segmentu pleców |
|  | Zdejmowane podłokietniki, bez użycia narzędzi |
|  | Uchwyt na prześcieradło jednorazowe |
|  | Blat boczny, z możliwością demontażu, wymiary 248x348 (± 20 mm) |
|  | Plecak na rzeczy pacjenta |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 225 kg |
|  | Akumulator / zasilanie awaryjne |
|  | Instalacja wyrównywania potencjałów |