**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 2**

**Mikrotom rotacyjny – 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** |
|  | Urządzenie o stabilnej konstrukcji, gwarantujące nieprzerwaną pracę mechanizmu skrawającego |
|  | Budowa oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych) |
|  | Zakres oraz nastaw grubości cięcia, co najmniej od 0,5 do 60 µm |
|  | Zakres ustawialności kąta nachylenia uchwytu na nóż – od 0 do 10stopni |
|  | Mikrotom posiada funkcję retrakcji z maksymalnym wysuwem 220 µm |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy co najmniej 25 mm |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy co najmniej 59 mm |
|  | Uchwyt do żyletek mikrotomowych jednorazowych |
|  | Uchwyt do kasetek standardowych |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów |
|  | Tacka na ścinki do mikrotomu |