|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET NR 2**  **Bieżnia do treningu rehabilitacyjnego – 4 sztuki** | |
| L.p. | Parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| 1 | * Prędkość taśmy regulowana 0-25 km/h, regulacja prędkości co 0,5 km/h * Kąt wzniesienia regulowany 0 do 25%, regulacja nachylenia co 0,5% poprzez wbudowany inklinometr * Współpraca z systemami komputerowymi, posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej * Łagodny rozruch od 0 km/h z pełnym obciążeniem * Taśma antypoślizgowa * Długość użytkowa pasa bieżni 1500 mm +/- 10% * Maksymalne wymiary podstawy bieżni 1940 x 780 mm * Obciążalność do 200 kg +/- 10% * Masa bieżni do 165kg +/- 10% * Zasilanie 230 V, 50 Hz * Program i instrukcja obsługi w języku polskim * Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa * Certyfikat CE (dyrektywa 93/42/EWG Aneks II), urządzenie w I klasie ochronności z częścią aplikacyjną typy BF * Przeprowadzenie 6 minutowego testu marszu * Bieżnia może być sterowana z poziomu oprogramowania komputerowego do wykonywania prób wysiłkowych |