**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 5**

**Pozycja 1 Wózki do sprzątania – 11 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** |
| **I** | **Wózki do sprzątania** |
| 1 | Wózek na stalowym stelażu z elementami wytrzymałego tworzywa sztucznego |
| 2 | Całość odporna na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych |
| 3 | W podstawie 6 kół skrętnych, zapewniających łatwe manewrowanie wózkiem, niebrudzących powierzchni, łatwych do utrzymania w czystości |
| 4 | 2 wiadra w różnych kolorach (czerwony i niebieski) ze skalą pojemności, o pojemności 15 - 18L oraz wyciskarką wertykalną, z możliwością umieszczenia jej nad każdym wiadrem i dodatkową wkładką ułatwiającą wyżymanie nakładek mopów |
| 5 | Minimum 2 demontowane półki o głębokości 10 -18 cm na środki czystości |
| 6 | 3 wiaderka w kolorze niebieski, czerwony, żółty (kolory zgodne z przyjętym przez zamawiającego kodowaniem kolorystycznym), ze skalą pojemności, o pojemności 5-6 L, prostokątne mieszczące się na górnej kuwecie/półce wózka. |
| 7 | Uchwyt na dwa worki o pojemności 120L, uchwyt złożony z tzw. podwójnej ramy trzymającej worek, bez konieczności użycia klipsów. Element konstrukcji wózka musi podpierać dół worka na odpady |
| 8 | Uchwyt trzymający mop w trakcie transportu |
| 9 | Mop ze stelażem magnetycznym wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna węglowego o wymiarach 39-40 x 9,5-10 cm (dostosowany do posiadanych przez zamawiającego bawełnianych nakładek), o zaokrąglonych rogach, wyposażony w kij aluminiowy długości 120-140 cm |
| 10 | Waga zestawu 18 – 22 kg.  Wymiary zestawu: 70-100 cm; 50-55 cm; 95- 115 cm |

**Pozycja 2 Maszyna sprzątająca – szorowarka mechaniczna do podłóg – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** |
| **I** | **Maszyna sprzątająca** |
| 1 | Szorowarka jednotarczowa przeznaczona do prac doczyszczających oraz codziennego czyszczenia trudnych zabrudzeń |
| 2 | Szerokość robocza 33-35 cm |
| 3 | Urządzenie zasilane z gniazdka 230 V. |
| 4 | Maszyna wyposażona w kabel zasilający długości 13 - 15m. |
| 5 | Moc silnika minimum 400 W |
| 6 | Podwójne zabezpieczenie przed niepowołanym załączeniem prądu |
| 7 | Prędkość minimum 190 obr./min |
| 8 | Urządzenie wyposażone w zbiornik na płyn roboczy o pojemności 4-6 litrów, szczotkę do szorowania i uchwyt padu |
| 9 | Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać pracę pod łóżkiem szpitalnym |
| 10 | Waga maszyny maksymalnie 20 kg. |