{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Powtórka przetargów 2022"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Powtórka przetargów 2022","index":0,"n_rows":59,"n_cols":10,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,7,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY"]
[]
[null,"PAKIET nr 1  (CPV 33141420-0,33141000-0)"]
[null,"Rękawice nitrylowe diagnostyczne        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 12 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rękawice niejałowe nitrylowe, niebieskie, grubość na pojedynczej ściance palca min. 0,13 +/-0,01 mm, wytrzymałość min. 8N, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej  Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Zgodne z normami EN 455, EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych z co najmniej 4 różnych grup chemicznych. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523-1 : min. 14 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie (potwierdzić raportem z badań), odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane na działanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978.badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub EN 374-5 Virus.  Rozmiar S,M,L,XL wg potrzeb zamawiającego  ","op.",800]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET  nr  2       CPV-33190000-8; 33100000-1)  "]
[null," Aparaty bezigłowe do przygotywywania i pobierania leków"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[]
["1.","Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania  roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego.Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7  dni lub 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",3000]
["2.","Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Czas  stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi  pierwsze  przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.  Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",1200]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 3   (CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, rzutu serca i czujnik pomiaru ciśnienia"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:\nczujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe\nzestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia\nprostolinijny przepływ przez czujnikwymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym.","szt.",15]
["2.","Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%\nodpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek\npołączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor.","szt.",240]
["3.","Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, musi zawierać: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm, częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku\npołączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśniania, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i cisnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym, kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury, poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury;\nprzetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długosci min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika","szt.",1]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4  (CPV 33141323-0)"]
[null,"Sondy do kriobiopsji"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda elastyczna krio śr. 1,7 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","op.     ",3]
["2.","Sonda elastyczna krio śr. 1,1 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","op.     ",1]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 5   (CPV 33100000-1 )              "]
[null,"Końcówki do generatora noża harmonicznego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy  55,5 kH","szt. ",1]
["2.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna  wykonana ze stopu  tytanu pokryta czarnąnieprzywierającą powłoką .Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk  zaawansowanej  hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie.  Możliwość cięcia i koagulacji , kszt.ałt uchwytu pistoletowy.  Zamawiający określi  długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia.","szt. ",12]
["3.","Jednorazowe nożyki do cięcia  i koagulacji tkanek , zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną , kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110 * i pełnej rotacji 360* . Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. ","szt. ",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  6 ( CPV 33141310-6; 33194100-7; 33190000-8 )"]
[null,"Systemy do pobierania leków         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","System do pobierania płynów infuzyjnych z worków, bez odpowietrznika, zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, do użycia do 7 dni - powyżej 100 użyć - po odpowiedniej dezynfekcji , zgodnie z instrukcją obsługi). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Apirogenny. Produkt sterylny.","szt. ",1300]
["2.","Przyrząd uniwersalny do worka i butelki z odpowietrznikiem z zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy ( do użycia do 7 dni - powyżej 100 użyć - po odpwiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi) Zawierający plastikową igłę typu spike do transferu, hydrofobowy filtr wlotu powietrza. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Apirogenny. Produkt sterylny.","szt. ",1100]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  7  ( CPV 33141642-2; 33141600-6 )"]
[null," Zestawy do drenażu, pojemniki do pobierania wydzieliny"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Wkład jednorazowy 2000 ml - uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12 mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach ), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25 mm do wsypania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV.\n","szt.",432]
["2.","Pojemnik wielorazowy z uchwytem do mocowania o pojemności 2000 ml- przezroczysty, wyskalowany w ml, skala z 3 stron widziana z każdej perspektywy, wyposażony w zintegrowany zaczep 30 mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie w temp. 121oC.                                                                                                                                         UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura.      ","szt.",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]