**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 4**

**Pozycja 1**

**Urządzenie do pomiaru głębokości znieczulenia – 3 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
|  | **Urządzenie do pomiaru głębokości znieczulenia** |
|  | Pomiar BIS |
|  | Pomiar indeksu bispektralnego pozwalający na ocenę stanu świadomości i monitorowanie głębokości sedacji na salach operacyjnych i oddziale intensywnej terapii. Odporny na zakłócenia wywoływane przez aparaturę elektrochirurgiczną |
|  | Pomiar indeksu bispektralnego obejmujący krzywą EEG, trend BIS oraz wartości pomiarów min. BIS, SQI, SR, SEF, TP i BC, po zastosowaniu odpowiedniego modułu |
|  | Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem dodatkowego ekranu lub zewnętrznego monitora |
|  | Akcesoria do pomiaru BIS dla dorosłych |