**Statyw do kroplówek – 6 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Statyw do kroplówek |
| **1.** | **Konstrukcja - stelaż ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej.**  |
| 2. | Kolumna z regulacją wysokości w zakresie min. 1400-2100 mm. |
| 3. | Możliwość mocowania min. 2 pomp infuzyjnych razem ze stacją dokującą. |
| 4. | Wysięgnik kroplówki z głowicą 4 haczykową |
| 5. | Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie kabla min. **2 m**. |
| 6. | Podstawa stalowa pięcioramienna, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym min. dwa z blokadą, przystosowana do obciążenia min. 14 kg. Średnica podstawy max 700 mm. |