Poznań, dnia 10.10.2018 r.

**WCPiT/EA/381-32/2018**

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: modernizacji systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Ile korytarzy występuje powyżej 50 m ? Ile sal jest długich na 50 m?

Odp. Rozmieszczenie kamer jest naniesione na rzutach. W związku z tym kamery powinny być zamontowane w wyznaczonych miejscach.

2. Stosowanie, promienników wewnątrz budynku z zasięgiem 50 m może powodować prześwietlenie sceny, czy pomimo tego jest to wymóg tzw. krytyczny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Czy inwestor planuje rozmieszczenie kamer na obiekcie co 50 m?

Odp. Rozmieszczenie kamer jest naniesione na rzutach. W związku z tym kamery powinny być zamontowane w wyznaczonych miejscach.

4. Prosimy o podanie oświetlaczy realnych, dopasowanych do głębokości sceny.

Odp. Rozmieszczenie kamer jest naniesione na rzutach. W związku z tym kamery powinny być zamontowane w wyznaczonych miejscach.

5. Wymogi STWIOR co do kamery wew. ,,wbudowany mikrofon" w dobie RODO oraz obowiązujących przepisów czy Szpital przewiduje uzyskiwanie zgody od każdego z pacjentów na nagrywanie audio ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis związany z parametrami technicznymi kamer wew.

6. ,,Analiza lVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy" nie jest to najskuteczniejsze obecnie rozwiązanie dostępne na rynku. Nie posiada żadnych certyfikatów. Czy inwestor pomimo tego zamierza korzystać z tej funkcjonalności ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis związany z parametrami technicznymi kamer wew.

7. Skąd wymóg IP 67 w przypadku kamer wew.? Czy ściany/sufity na których będą montowane kamery będą np. myte wodą?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis związany z parametrami technicznymi kamer wew.

8. Czy w kamerach wew. wymogiem krytycznym jest zakres temperatury -30 ? Czyżby sale/pomieszczenia miałby być nieogrzewane?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis związany z parametrami technicznymi kamer wew.

9. Zasięg DORI jest to pojęcie stosowane tylko u jednego z producentów, czy oznacza to że inwestor nie dopuszcza rozwiązań alternatywnych?

Odp. DORI jest przyjętym standardem wprowadzonym przez BSIA (British Security Industry Association) stosowanym przez wielu producentów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Kamery wyspecyfikowane w STWiOR w rozdzielczości 4 MPix umożliwiają zapis max 20kl/s per kanał. Czy pomimo tego inwestor wymaga zgodnie z STWiOR pkt. 2.3.13.

,,Oprogramowanie wyświetlające i zapisujące obraz z kamer na serwerze musi obsługiwać pełne 60 klatek na sekundę ze strumienia kamer, umożliwiając zapis i podgląd pełnej ilości klatek"?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

11. Jakie referencje są wymagane przez Zamawiającego do tak dużego systemu (ilość kamer lP, rejestratorów, wykonanie przynajmniej 1-ej roboty budowlanej - w ramach 1 umowy, polegającej na wykonaniu modernizacji systemu monitoringu o wartości nie mniejszej niż oferta) ?

Odp. Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w dokumentacji przetargowej.

12. Czy rejestrator DS-960-0N1-116 w Poznaniu w części dobudowywanej musi być wykorzystany w systemie?

Odp. Rejestrator DS-960-0N1-116 nie musi być wykorzystany w systemie.

13. Zgodnie z projektem wykonawczym pkt. 3.1.1.: ,,Program zarządzający umożliwi pełną kontrolę nad systemem CCTV w trzech lokalizacjach oraz jego ewentualną integrację w późniejszym terminie z innymi systemami bezpieczeństwa." Jakie systemy inwestor ma na myśli, jak głęboka miałaby być to integracja ?

Odp. Program zarządzający powinien zapewnić obsługę kamer różnych producentów.