{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Podaż leków cytostatycznych"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Podaż leków cytostatycznych","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null," CPV 33194100-7 "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Aparat trójdrożny do chemioterapii\n\nAparat trójdrożny do chemioterapii.Do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu.• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. • Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","szt.",500]
["2.","Aparat pięciodrożny do chemioterapii\n\nAparat do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu\n•4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.\n• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym  przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.\n• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.\n• Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka\n• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej\nSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym.. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. \n","szt.",100]
["3.","Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy \n                                                                                                     \nDo pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym  przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.• Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.","szt.",30]
["4.","Dren do dostrzykiwania leków\n\nDren tworzący system bez PCV i lateksu, Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania• Zacisk na drenie• Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.• Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. \n","szt.",300]
["5.","Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2 µm tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym(połączenie sygnalizowane akustyczne); filtr hydrofobowy uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający, chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Badania potwierdzające, że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.","szt.",500]
["6.","Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy\n\nDren tworzący system bez PCV i lateksu, zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. \n• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania\n• Zacisk na drenie\n• Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.\n• Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii  w poz.1-4\nSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.","szt.",50]
["7.","Dren skalibrowany z  pompą objetościową Infusomat Space typ flushing, z dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej, bez PCV. , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. ","szt.",3000]
["8.","Krótka linia do podawania leków \nKrótka linia z komorą kroplową do podawania leków po podłączeniu do aparatu do przetoczeń posiadającego zawór bezigłowy do przepłukiwania powyżej komory kroplowej. Długość 35 cm kompatybilna z pozycją 7\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","szt.",3000]
[null,"*Zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia 5 szt. pomp objętościowych przeznaczonych do stosowania u dorosłych w celu okresowego lub ciągłego  podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej. Pompy można stosować do podawania leków, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym, podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH. Pompa o max masie 1,5 kg.  Pompa wyposażona w uchwyt, na którym można do mocowanie razem min.3 pomp oraz zasilacz zewnętrzny. Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml"]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]