**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 2**

**Pozycja 2**

**Laryngoskop dla AiIT – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
|  | **Laryngoskop dla AiIT** |
| 1. | Laryngoskopy światłowodoweŁadowarka do rękojeści - szt.4stacja dokująca z możliwością ładowania rękojeści z możliwością ładowania dwóch rękojeści wskaźnik informujący o naładowaniu akumulatora możliwość krótkiego doładowania kilku procent baterii |
| 2. | Rękojeść ładowana stacją dokującą - 4 szt.uchwyt dla dorosłych źródło światła w postaci diody LED możliwość sterylizacji w całości bezwyjmowania baterii wyposażona w akumulator wielokrotnego ładowania antypoślizgowa rękojeść |
| 3. | Łyżki do laryngoskopów wielorazowe rozmiary 3-4 - 20 szt. Macintosh - oraz łyżki do trudnych intubacji McCoy - 8 szt. Z ruchomą końcówką 3-4 możliwość sterylizacji w autoklawach, łyżki odpowiednie do intubacji dorosłych wykonanie ze stali chirurgicznej, tor światłowodowy przewodzący światło |