**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 2**

**Pozycja 3**

**Laryngoskop dla BO – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
|  | **Laryngoskop dla BO** |
| 1. | Laryngoskopy światłowodoweŁadowarka do rękojeści - 3 szt.stacja dokująca z możliwością ładowania rękojeści z możliwością ładowania dwóch rękojeści wskaźnik informujący o naładowaniu akumulatora możliwość krótkiego doładowania kilku procent baterii |
| 2. | Rękojeść ładowana stacją dokującą - 3 szt.uchwyt dla dorosłych źródło światła w postaci diody LED możliwość sterylizacji w całości bez wyjmowania baterii wyposażona w akumulator wielokrotnego ładowania antypoślizgowa rękojeść |
| 3. | Łyżki do laryngoskopów wielorazowe rozmiary 3-4 Macintosh - 20 szt. oraz łyżki do trudnych intubacji McCoy z ruchomą końcówką 3-4 - 6 szt. możliwość sterylizacji w autoklawach, łyżki odpowiednie do intubacji dorosłych wykonanie ze stali chirurgicznej, tor światłowodowy przewodzący światło |