{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Podaż leków 2024_2025"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Podaż leków 2024_2025","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,0,9,0],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,5,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null,"PAKIET nr 1  (CPV 33194100-7; 33190000-8; 33100000-1) "]
[null,"Wyroby do przygotowania i podaży cytostatyków (spike), pompa elastomerowa,   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania  roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego.Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7  dni lub 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",19800]
["2.","Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Czas  stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi  pierwsze  przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.  Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",15600]
["3.","Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza, przez który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym.\nUrządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w:\n- połączenie Luer Lock, \n- przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem\n- zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.","szt.",70]
[null,"Nominalny czas infuzji: 10ml/godz.\nNominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna: 335 ml.\nObudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. W cenie dostęp do dedykowanej aplikacji na smartfony do kalkulacji rozcieńczeń (parametry na 0,9% NaCl i 5% glukozę). System infuzyjny zgodny pod względem stabilności z 5-FU. "]
["4.","Torebka do pompy elastomerowej z poz. 4","szt.",70]
[null,"Pakiet 6 Poz. 3 Zgodność z certyfikatem CE/ zgodność ze świadectwem rejestracji z URPL badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU.",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 2 (CPV - 33190000-8)"]
[null,"Łacznik bezigłowy, kaniule, cewnik          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Łącznik bezigowy z neutralnym przemieszczaniem płynu,- kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości całkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem \n- przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej\n- silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji\n- pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskaźnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji\n- prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury\n- dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu \n- odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego\n- czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji\n- wymagany przepływ 140ml/min             \n- objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml\n- pakowany pojedynczo, sterylny.","szt.",15000]
[2,"Kaniula do wkłuć do naczyń żylnych, rozmiar 12G, 2,8mm x 76mm, prędkość przepływu 449ml/min,  cewnik wykonany z FEP, kompatybilny z MRI, przeźroczysta komora wypływu zwrotnego, sterylne opakowanie jednostkowe, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV. Op.  10 szt.","op.",7]
[3,"Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF), słyszalny-(kliknięcie po przesunięciu przełącznika) i optyczny-(czarne paski/znaczki w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia,  znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. Sterylny, jednorazowego użytku,opakowanie 25 szt.","op.",70]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 3  (CPV -  33141320-9)  "]
[null,"Igły do portu                                                   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń ze zintegrowaną twardą podkładką nieabsorbującą płyny, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiająca obsługę jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, z prostokątnym korpusem z przejrzystego materiału, pozwalającą na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, z przedłużeniem PCV bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20 cm, z kodowaniem rozmiaru za pomocą koloru. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.\nIgły w rozmiarach: 19, 20, 22G długości 15,17,20,25,30,35 mm do wyboru przez Zamawiającego. Op.x 12 szt.\n","op.",1300]
["2.","Igła kątowa do przepłukiwania portu","szt.",50]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]